|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организация Объединенных Наций | | ECE/TRANS/WP.15/2018/11 | |
| _unlogo | | **Экономический  и Социальный Совет** | | Distr.: General  17 August 2018  Original: Russian |

**Европейская экономическая комиссия**

Комитет по внутреннему транспорту

**Рабочая группа по перевозкам опасных грузов**

**105-я сессия**

Женева, 6–9 ноября 2018 года

Пункт 5 b) предварительной повестки дня

**Предложения о внесении поправок в приложения А и B   
к ДОПОГ: различные предложения**

Изменение редакции пункта 6.8.2.5.1

Представлено правительством Беларуси[[1]](#footnote-1)\*

|  |
| --- |
| **РЕЗЮМЕ** |
| **Существо предложения**: Приведение в соответствия пункта 6.8.2.5 пункту 6.8.2.4 в части маркировки цистерн. |
| **Предлагаемое решение**: Внести изменения в пункт 6.8.2.5.1 |
|  |

Введение

1. Пунктами 6.8.2.4.1-6.8.2.4.3 предусмотрено, что корпуса и их оборудование должны перед началом эксплуатации подвергаться **первоначальной проверке**, а в процессе эксплуатации – **периодическим** и **промежуточным проверкам**.

2. Также пунктом 6.8.2.4.4 предусмотрено, что если в результате ремонта, изменения конструкции или дорожно-транспортного происшествия надежность цистерны или ее оборудования могла снизиться, должна быть проведена **внеплановая проверка**.

3. Все вышеперечисленные виды проверок включают в себя **испытания**. Это могут быть испытания на гидравлическое давление, испытание на герметичность.

4. Пунктом 6.8.2.5.1 предусмотрено, что на коррозионностойкой металлической табличке должна быть нанесена информация о дате и виде последнего **испытания**: «месяц, год», «месяц, год», за которыми следует буква «P», если это **испытание** является **первоначальным испытанием** или **периодическим испытанием** в соответствии с пунктами 6.8.2.4.1 и 6.8.2.4.2, или «месяц, год», за которыми следует буква «L», если это испытание является **промежуточным испытанием** на герметичность в соответствии с пунктом 6.8.2.4.3.

5. Считаем необходимым указать в пункте 6.8.2.5.1, что наносится информация о последней **проверке**, а не **испытании**.

Предложения

6. Абзац десятый пункта 6.8.2.5.1 изложить в следующей редакции:

«- дата и вид последней проверки: «месяц, год», за которыми следует буква «P», если эта проверка является первоначальной проверкой или периодической проверкой   
в соответствии с пунктами 6.8.2.4.1 и 6.8.2.4.2, или «месяц, год», за которыми следует буква «L», если эта проверка является промежуточной проверкой в соответствии   
с пунктом 6.8.2.4.3;».

Обоснование

7. Внесение изменений в пункт 6.8.2.5.1 приведет требования к маркировке   
в соответствие пунктам 6.8.2.4.1-6.8.2.4.4.

1. \* В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту   
   на 2018–2019 годы (ECE/TRANS/WP.15/237, приложение V (9.1)). [↑](#footnote-ref-1)