|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/2018/25 | |
| _unlogo | **Conseil économique et social** | | Distr. générale  28 décembre 2017  Français  Original : anglais |

**Commission économique pour l’Europe**

Comité des transports intérieurs

**Forum mondial de l’harmonisation   
des Règlements concernant les véhicules**

**174e session**

Genève, 13-16 mars 2018

Point 4.8.11 de l’ordre du jour provisoire

**Accord de 1958 :  
Examen de projets d’amendements**

**à des Règlements existants, soumis par le GRSG**

Proposition de complément 10 au Règlement no 121 (Identification des commandes manuelles, des témoins   
et des indicateurs)

Communication du Groupe de travail des dispositions générales   
de sécurité[[1]](#footnote-2)\*

Le texte ci-après a été adopté par le Groupe de travail des dispositions générales de sécurité (GRSG) à sa 113esession (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/92, par. 49 et 50). Il est fondé sur le document ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2017/18 tel que reproduit au paragraphe 49 du rapport. Il est soumis au Forum mondial de l’harmonisation des Règlements concernant les véhicules (WP.29) et au Comité d’administration (AC.1) pour examen à leurs sessions de mars 2018.

*Tableau 1, ligne « 1. », colonne « Symbole »*,lire comme suit(ajouter un appel de note renvoyant à la note 18):

«

| *No* | *Colonne 1* | *Colonne 2* | *Colonne 3* | *Colonne 4* | *Colonne 5* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *Équipement* | *Symbole*2 | *Fonction* | *Éclairage* | *Couleur* |
| 1. | Interrupteur général d’éclairage  Le témoin peut ne pas faire office de témoin pour les feux de position (latéraux) | 1, **18** | Commande | Non |  |
| Témoin12 | Oui | Vert |
| … | … | … | … | … | … |

 ».

1. \* Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour la période 2016‑2017 (ECE/TRANS/254, par. 159, et ECE/TRANS/2016/28/Add.1, module 3.1), le Forum mondial a pour mission d’élaborer, d’harmoniser et de mettre à jour les Règlements en vue d’améliorer les caractéristiques fonctionnelles des véhicules. Le présent document est soumis en vertu de ce mandat. [↑](#footnote-ref-2)