|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Организация Объединенных Наций | ECE/TRANS/WP.29/GRE/2018/10 |
| _unlogo | **Экономический и Социальный Совет** | Distr.: General5 February 2018RussianOriginal: English |

**Европейская экономическая комиссия**

Комитет по внутреннему транспорту

**Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств**

**Рабочая группа по вопросам освещения
и световой сигнализации**

**Семьдесят девятая сессия**

Женева, 24–27 апреля 2018 года

Пункт 4 предварительной повестки дня

**Упрощение правил, касающихся освещения**

**и световой сигнализации**

 Предложение по дополнению 7 к поправкам первоначальной серии к Правилам № 86

 Представлено Неофициальной группой по упрощению правил, касающихся освещения и световой сигнализации (НРГ по УПО)[[1]](#footnote-1)\*

 Воспроизведенный ниже текст был подготовлен НРГ по УПО в целях включения в поправки первоначальной серии к Правилам № 86 ссылок на три новых упрощенных правила, касающиеся устройств световой сигнализации (УСС), устройств освещения дороги (УОД) и светоотражающих устройств (СОУ). Изменения к существующему тексту Правил № 86 выделены жирным шрифтом в случае новых положений или зачеркиванием в случае исключенных элементов. Часть текста заключена в квадратные скобки для указания на то, что требуется продолжить обсуждение и принять решение.

 I. Предложение

*Пункт 2.20.1* изменить следующим образом:

«2.20.1 «*задний опознавательный знак тихоходных транспортных средств (TTC)*» − это треугольный знак со срезанными углами и характерной структурой лицевой стороны, покрытой светоотражающими и флуоресцирующими материалами или приспособлениями (класс 1) либо только светоотражающими материалами или приспособлениями (класс 2) (см., например, Правила № 69 ООН **или [СОУ]**)».

*Пункт 6.1* изменить следующим образом:

«6.1 Фары дальнего света (правила № 98, 112 и 113 **или [УОД]**)»

*Пункт 6.2* изменить следующим образом:

«6.2 Фары дальнего света (правила № 98, 112 и 113 **или [УОД]**)»

*Пункт 6.3* изменить следующим образом:

«6.3 Передние противотуманные фары (Правила № 19 **или [УОД]**)»

*Пункт 6.4* изменить следующим образом:

«6.4 Задняя(ие) фара(ы) (Правила № 23 **или [УСС]**)»

*Пункт 6.5* изменить следующим образом:

«6.5 Указатели поворота (Правила № 6 **или [УСС])**»

*Пункты 6.7 и 6.7.1* изменить следующим образом:

«6.7 Сигналы торможения (Правила № 7 **или [УСС]**)»

6.7.1 Установка: Устройства категории S1 или S2, как указано в Правилах № 7 **или [УСС]**: обязательна на всех транспортных средствах.

Устройства категории S3 или S4, как указано в Правилах № 7 **или [УСС]**: факультативна на всех транспортных средствах».

*Пункт 6.8* изменить следующим образом:

«6.8 Передние габаритные огни (Правила № 7 **или [УСС]**)»

*Пункт 6.9* изменить следующим образом:

«6.9 Задние габаритные огни (Правила № 7 **или [УСС]**)»

*Пункт 6.10* изменить следующим образом:

«6.10 Задние противотуманные огни (Правила № 38 **или [УСС]**)»

*Пункт 6.11* изменить следующим образом:

«6.11 Стояночные огни (Правила № 77 или 7 **или [УСС]**)»

*Пункт 6.12* изменить следующим образом:

«6.12 Контурные огни (правила № 7 **или [УСС]**)»

*Пункт 6.14* изменить следующим образом:

«6.14 Задние светоотражающие устройства нетреугольной формы (Правила № 3 **или [СОУ]**)»

*Пункт 6.14.2* изменить следующим образом:

«6.14.2 Количество: Два или четыре (см. пункт 6.14.5.1)».

*Пункт 6.15* изменить следующим образом:

«6.15 Боковые светоотражающие устройства нетреугольной формы (Правила № 3 **или [СОУ]**)»

*Пункт 6.15.2* изменить следующим образом:

«6.15.2 Количество:

Количество светоотражающих приспособлений должно быть таким, чтобы выполнялись требования в отношении размещения по длине. Характеристики этих устройств должны соответствовать требованиям для светоотражающих устройств класса IA или IВ, изложенным в Правилах № 3 **или [СОУ]**.

Дополнительные светоотражающие приспособления и материалы (включая два светоотражающих приспособления, не соответствующих пункту 6.15.4 ниже) разрешаются при условии, что они не снижают эффективности обязательных устройств освещения и световой сигнализации».

*Пункт 6.16* изменить следующим образом:

«6.16 Устройство освещения заднего регистрационного знака
(Правила № 4 ООН **или [УСС]**)»

*Пункт 6.17* изменить следующим образом:

«6.17 Передние светоотражающие устройства нетреугольной формы (Правила № 3 **или [СОУ]**)»

*Пункт 6.18* изменить следующим образом:

«6.18 Боковые габаритные огни (Правила № 91 **или [УСС]**)»

*Пункт 6.19* изменить следующим образом:

«6.19 Дневной ходовой огонь (Правила № 87 **или [УСС]**)»

*Пункт 6.20* изменить следующим образом:

«6.20 Огонь подсветки поворота (Правила № 119 **или [УОД]**)»

*Пункт 6.21* изменить следующим образом:

«6.21 Маркировка с улучшенными светоотражающими характеристиками (Правила № 104 **или [СОУ]**)»

*Пункт 6.22* изменить следующим образом:

«6.22 Задний опознавательный знак TTC (Правила № 69 **или [СОУ]**)

6.22.1 Установка: Факультативна на транспортных средствах с максимальной расчетной скоростью не более 40 км/ч. Запрещена на всех других транспортных средствах.

6.22.2 Количество: В соответствии с приложением 15 к Правилам № 69 **или частью В приложения 24 к Правилам № [СОУ]**.

6.22.3 Схема монтажа: В соответствии с приложением 15 к Правилам № 69 **или частью В приложения 24 к Правилам № [СОУ]**.

6.22.4 Размещение

 По ширине: В соответствии с приложением 15 к Правилам № 69 **или частью В приложения 24 к Правилам № [СОУ]**.

 По высоте: Отдельных требований нет.

 По длине: В соответствии с приложением 15 к Правилам № 69 **или частью В приложения 24 к Правилам № [СОУ]**.

6.22.5 Геометрическая видимость: В соответствии с приложением 15 к Правилам № 69 **или частью В приложения 24 к Правилам № [СОУ]**.

6.22.6 Направление: В соответствии с приложением 15 к Правилам № 69 **или частью В приложения 24 к Правилам № [СОУ]**.

*Пункт 6.24* изменить следующим образом:

«6.24 Огни маневрирования (Правила № 23 **или [УСС]**)»

*Пункт 6.24.9.2* изменить следующим образом:

«6.24.9.2 выполнение требования пункта 6.24.9.1 проверяют при помощи чертежей или посредством моделирования либо его считают выполненным, если условия установки соответствуют пункту 6.2.**2**~~3~~ Правил № 23 **или пункту 5.10.2 Правил № [УСС]**, как указано в карточке сообщения в пункте 9 приложения 1».

*Приложение 6, пункт 2* изменить следующим образом:

«2. Цвета и минимальные фотометрические требования

Каждая табличка или наклейка должна соответствовать техническим требованиям Правил № 70, класс 5, Правил № 104, класс F, **или Правил № [СОУ], класс 5 или класс F**».

 II. Обоснование

1. После внесения дополнения 2 в поправки первоначальной серии в Правила № 86 для уточнения были включены ссылки на правила, касающиеся различных устройств.

2. С учетом новых упрощенных правил ООН, касающихся УСС, УОД и СОУ, которые были подготовлены НРГ по УПО, в Правила № 86 необходимо включить дополнительные ссылки. Настоящая поправка связана с такими дополнительными ссылками на поправки первоначальной серии.

1. \* В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2014–2018 годы (ECE/TRANS/240, пункт 105, и ECE/TRANS/2014/26, направление работы 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом. [↑](#footnote-ref-1)