|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Организация Объединенных Наций | ECE/TRANS/WP.29/GRE/2018/14 |
| _unlogo | **Экономический и Социальный Совет** | Distr.: General6 February 2018RussianOriginal: English |

**Европейская экономическая комиссия**

Комитет по внутреннему транспорту

**Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств**

**Рабочая группа по вопросам освещения
и световой сигнализации**

**Семьдесят девятая сессия**

Женева, 24–27 апреля 2018 года

Пункт 4 предварительной повестки дня

**Упрощение правил, касающихся освещения
и световой сигнализации**

 Предложение по дополнению [10] к поправкам серии 01 к Правилам № 74

 Представлено Неофициальной группой по упрощению правил, касающихся освещения и световой сигнализации
(НРГ по УПО)[[1]](#footnote-1)\*

 Воспроизведенный ниже текст был подготовлен НРГ по УПО на основе документа GRE-78-12 в целях включения в поправки серии 01 к Правилам № 74 ссылок на три новых упрощенных правила, касающиеся устройств световой сигнализации (УСС), устройств освещения дороги (УОД) и светоотражающих устройств (СОУ). Изменения к существующему тексту Правил № 74 выделены жирным шрифтом в случае новых положений или зачеркиванием в случае исключенных элементов. Часть текста заключена в квадратные скобки для указания на то, что требуется продолжить обсуждение и принять решение.

 I. Предложение

*Пункт 6.1.1* изменить следующим образом:

«6.1.1 Число

 Одна или две официально утвержденного типа в соответствии с:

а) Правилами № 113;

b) классом А, предусмотренным в Правилах № 112;

с) Правилами № 1;

d) Правилами № 57;

е) Правилами № 72;

f) Правилами № 76;

**g) классом [A, BS CS, DS или ES], предусмотренным Правилами № [УОД]**»

*Пункт 6.2.1* *и сноску\** изменить следующим образом:

«6.2.1 Число

Одна или две официально утвержденного типа в соответствии с:

а) Правилами № 113\*;

b) классом А, предусмотренным Правилами № 112;

с) Правилами № 1;

d) Правилами № 56;

е) Правилами № 57;

f) Правилами № 72;

g) Правилами № 76;

h) Правилами № 82;

**i) классом [A, AS**\***, BS, CS, DS или ES], предусмотренным Правилами № [УОД]**»

\* Фары **с модулем СИД** класса А, предусмотренного Правилами № 113, **или класса [AS]**, **предусмотренного Правилами № [УОД],** только на транспортных средствах, максимальная расчетная скорость которых не превышает 25 км/ч».

*Пункт 6.8.2* *и сноску*4изменить следующим образом:

«6.8.2 Схема монтажа

два передних указателя поворота (категория 114);

два задних указателя поворота (категория 124)».

4 Могут быть заменены указателями категорий 1 и 2 соответственно, предусмотренными Правилами № 6 **или [УСС]**

 II. Обоснование

 В прошлом в Правила № 74 для уточнения были включены ссылки на правила, касающиеся различных устройств. С учетом новых упрощенных правил ООН, касающихся УСС, УОД и СОУ, которые были подготовлены НРГ по УПО, в Правила № 74 необходимо включить дополнительные ссылки. Настоящая поправка связана с такими дополнительными ссылками для поправок серии 01 к Правилам № 74.

1. \* В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2014–2018 годы (ECE/TRANS/240, пункт 105, и ECE/TRANS/2014/26, направление работы 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом. [↑](#footnote-ref-1)