|  |  |
| --- | --- |
| E/ECE/324/Rev.1/Add.45/Rev.5/Corr.1−E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.45/Rev.5/Corr.1 | |
|  | 18 avril 2018 |

Accord

Concernant l’adoption de Règlements techniques harmonisés de l’ONU applicables aux véhicules à roues et aux équipements et pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur les véhicules à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces Règlements[[1]](#footnote-2)\*

(Révision 3, comprenant les amendements entrés en vigueur le 14 septembre 2017)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Additif 45 − Règlement ONU no 46

Révision 5 − Rectification 1

Rectificatif 1 à la Révision 5 − Date d’entrée en vigueur : 14 mars 2018

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des systèmes   
de vision indirecte et des véhicules à moteur en ce qui concerne   
le montage de ces systèmes

Le présent document est communiqué uniquement à titre d’information. Le texte authentique, juridiquement contraignant, est celui du document ECE/TRANS/WP.29/ 2018/16.

*Annexe 3, point 9*, lire (remplacer la lettre « S » par la classe « VII » et conserver le renvoi à la note 2) :

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_



**Nations Unies**

« 9. Description sommaire

Identification du système : rétroviseur, système à caméra et moniteur, autre système de vision indirecte de la classe I, II, III, IV, V, VI, VII2

Symbole … ».

1. \* Anciens titres de l’Accord :

   Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, en date, à Genève, du 20 mars 1958 (version originale) ;

   Accord concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions, en date, à Genève, du 5 octobre 1995 (Révision 2). [↑](#footnote-ref-2)