|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | E/ECE/324/Rev.1/Add.85/Rev.3/Amend.5−E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.85/Rev.3/Amend.5 | | |
|  | | |  | 17 February 2023 |

Соглашение

О принятии согласованных технических правил Организации Объединенных Наций для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих правил Организации Объединенных Наций[[1]](#footnote-1)\*

(Пересмотр 3, включающий поправки, вступившие в силу 14 сентября 2017 года)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Добавление 85 — Правила № 86 ООН

Пересмотр 3 — Поправка 5

Дополнение 4 к поправкам серии 01 — Дата вступления в силу: 4 января 2023 года

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения сельскохозяйственных и лесных транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации

Настоящий документ опубликован исключительно в информационных целях. Аутентичным и юридически обязательным текстом является документ: ECE/TRANS/WP.29/2022/103.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ**

*Пункт 6.1.2* изменить следующим образом:

«6.1.2 Число: Две официально утвержденного типа в соответствии с:

— правилами ООН №№ 98 или 112 либо 113,

или

— классом A, B, BS, CS, D, DS либо  
ES, предусмотренным поправками серии 00 к  
Правилам № 149 ООН,

или

— классом A, B, BS, CS либо DS, предусмотренным поправками серии 01 и последующих серий к  
Правилам № 149 ООН.

В факультативном порядке одна дополнительная пара официально утвержденного типа в соответствии с:

— правилами ООН №№ 98 или 112 либо 113,

или

— классом A, B, BS, CS, D, DS либо  
ES, предусмотренным поправками серии 00 к  
Правилам № 149 ООН,

или

— классом A, B, BS, CS, DS либо RA, предусмотренным поправками серии 01 и последующих серий к  
Правилам № 149 ООН».

*Пункт 6.1.9.2* изменить следующим образом:

«6.1.9.2 Эта максимальная сила света достигается за счет суммирования отдельных контрольных значений, которые указаны на нескольких фарах».

*Пункт 6.2.2* изменить следующим образом:

«6.2.2 Число: Две (или четыре ‒‒ см. пункт 6.2.4.2.4) официально утвержденного типа в соответствии с:

— правилами ООН №№ 98 или 112 либо 113,

или

— классом A, AS, B, BS, CS, D, DS либо  
ES, предусмотренным поправками серии 00 к  
Правилам № 149 ООН,

или

— классом AS, BS, C, CS, DS либо V, предусмотренным поправками серии 01 и последующих серий к  
Правилам № 149 ООН».

1. \* Прежние названия Соглашения:

   Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершенное в Женеве 20 марта 1958 года (первоначальный вариант);

   Cоглашение о принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний, совершено в Женеве 5 октября 1995 года (пересмотр 2). [↑](#footnote-ref-1)