|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация Объединенных Наций | |  | ECE/ | |
| _unlogo | **Экономический  и Социальный Совет** | | | Distr.:  Russian  Original: French |

**Европейская экономическая комиссия**

Комитет по внутреннему транспорту

**Рабочая группа по перевозкам опасных грузов**

**Совместное совещание Комиссии экспертов МПОГ  
и Рабочей группы по перевозкам опасных грузов**

Берн, 13–17 марта 2017 года

Пункт 5 b) предварительной повестки дня

**Предложения о внесении поправок   
в МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ: новые предложения**

Специальное положение 386 МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ

Передано правительством Италии[[1]](#footnote-1)\* [[2]](#footnote-2)\*\*

Введение

1. В издание МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ 2017 года было включено новое специальное положение 386 главы 3.3.

2. В таблице А главы 3.2 данное положение было указано в позициях для веществ, в надлежащем отгрузочном наименовании которых имеется слово «СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ (-АЯ, -ОЕ)».

3. Тем не менее в пункте 5.3.2.3.1 МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ цифра 9 определяется в **ПРИМЕЧАНИИ** следующим образом:«Опасность самопроизвольной бурной реакции по смыслу цифры 9 включает обусловленную свойствами вещества возможную опасность реакции взрыва, распада и полимеризации, сопровождающейся высвобождением значительного количества тепла и легковоспламеняющихся и/или токсичных газов.».

4. В приведенной ниже таблице указаны позиции для следующих веществ:

1. веществ, относящихся к классам, в подразделе 2.2.x.2 которых содержится ссылка на специальное положение 386;

2. веществ, которые могут перевозиться в цистернах; и

3. веществ, у которых в номере опасности, указанном в колонке 20, имеется цифра 9 и напротив которых в колонке 6 не указано специальное положение 386.

| 1 | 2 | (3a) | 4 | 10 | 12 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1001 | АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ | 2 |  |  | PxBN(M) | 239 |
| 1041 | ЭТИЛЕНА ОКСИДА И УГЛЕРОДА ДИОКСИДА СМЕСЬ | 2 |  | (M) T50 | PxBN(M) | 239 |
| 1144 | КРОТОНИЛЕН | 3 | I | T11 | L4BN | 339 |
| 1959 | 1,1-ДИФТОРЭТИЛЕН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 1132a) | 2 |  | (M) | PxBN(M) | 239 |
| 2075 | ХЛОРАЛЬ БЕЗВОДНЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 6.1 | II | T7 | L4BH | 69 |
| 2522 | 2-ДИМЕТИЛАМИНОЭТИЛМЕТАКРИЛАТ | 6.1 | II | T7 | L4BH | 69 |

Предложение

5. Италия представляет Совместному совещанию следующее предложение:

В примечании после цифры 9, содержащемся в пункте 5.3.2.3.1, исключить слова «и полимеризации».

6. На случай, если это предложение не будет принято, Италия запрашивает мнение Совместного совещания о том, необходимо ли будет представить предложение Подкомитету экспертов по перевозке опасных грузов ООН, с тем чтобы добавить специальное положение 386 в позиции для вышеперечисленных номеров ООН.

1. \* В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту   
   на 2016−2017 годы (ECE/TRANS/2016/28/Add.1, пункт 9.2). [↑](#footnote-ref-1)
2. \*\* Распространено Межправительственной организацией по международным железнодорожным перевозкам (ОТИФ) под условным обозначением OTIF/RID/RC/2017/6. [↑](#footnote-ref-2)