|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Организация Объединенных Наций | ECE/TRANS/WP.29/2018/90 |
| _unlogo | **Экономический и Социальный Совет** | Distr.: General20 August 2018RussianOriginal: English |

**Европейская экономическая комиссия**

Комитет по внутреннему транспорту

**Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств**

**176-я сессия**

Женева, 13–16 ноября 2018 года

Пункт 4.6.8 предварительной повестки дня

**Соглашение 1958 года:**

**Рассмотрение проектов поправок к существующим**

**правилам ООН, представленных GRE**

 Предложение по дополнению 8 к первоначальному варианту Правил № 128 ООН (источники света на светоизлучающих диодах)

 Представлено Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации[[1]](#footnote-1)\*

 Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE) на ее семьдесят девятой сессии (ECE/TRANS/WP.29/GRE/79, пункт 19). В его основу положен документ ECE/TRANS/ WP.29/GRE/2018/21. Этот текст представляется Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету АС.1 для рассмотрения на их сессиях в ноябре 2018 года.

 Дополнение 8 к первоначальному варианту
Правил № 128 ООН (источники света на светоизлучающих диодах)

*Пункт 2.4.2* изменить следующим образом:

«2.4.2 Каждому официально утвержденному типу присваивается код официального утверждения.

 Этот код официального утверждения составляет сегмент 3 номера официального утверждения\*.

 Одна и та же Договаривающаяся Сторона не может присвоить этот код другому типу источников света СИД.

 \* Соглашение 1958 года, Пересмотр 3, приложение 4 (E/ECE/TRANS/505/Rev.3).»

*Пункт 2.4.5* изменить следующим образом:

«2.4.5 Если податель заявки получил один и тот же номер официального утверждения (и один и тот же соответствующий код официального утверждения) для различных торговых наименований или товарных знаков, то для выполнения требований пункта 2.3.1.1 достаточно проставить одно или более наименований или знаков.»

*Приложение 1, сноску 1* изменить следующим образом:

 «1 С 22 июня 2017 года спецификации для источников света СИД, перечень и группа категорий источников света с ограничениями на использование, а также номера их спецификаций указаны в резолюции СР.5 (ECE/TRANS/WP.29/1127).»

*Приложение 2* изменить следующим образом:

«…

Официальное утверждение № Распространение № ....................….

Код официального утверждения

1. Торговое наименование или товарный знак источника света СИД:

2. Наименование, присвоенное типу источника света СИД изготовителем:

3. Наименование и адрес изготовителя:

…».

*Приложение 3* изменить следующим образом:

«Приложение 3

 Образец схемы знака официального утверждения

(См. пункт 2.4.4)

**E**

**0001**

**a**

**3**

**a**

**2**

**2 a**

 **3**

**а = 2,5 мм мин.**

a

**11**

 Приведенный выше знак официального утверждения, проставленный на источнике света СИД, указывает, что данный источник света был официально утвержден в Соединенном Королевстве (E11) под кодом официального утверждения 0001».

1. \* В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2018–2019 годы (ECE/TRANS/274, пункт 123, и ECE/TRANS/2018/21/Add.1, направление деятельности 3.1) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом. [↑](#footnote-ref-1)