|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организация Объединенных Наций | | ECE/TRANS/WP.29/2019/125 | |
| _unlogo | | **Экономический  и Социальный Совет** | | Distr.: General  27 August 2019  Russian  Original: English |

**Европейская экономическая комиссия**

Комитет по внутреннему транспорту

**Всемирный форум для согласования правил   
в области транспортных средств**

**179-я сессия**

Женева, 12–14 ноября 2019 года

Пункт 4.6.5 предварительной повестки дня  
**Соглашение 1958 года: рассмотрение проектов   
поправок к существующим правилам ООН,   
представленных GRE**

Предложение по дополнению 2 к поправкам первоначальной серии к Правилам № [149] ООН (устройства освещения дороги)

Представлено Неофициальной рабочей группой по упрощению правил, касающихся освещения и световой сигнализации[[1]](#footnote-1)\*

Воспроизведенный ниже текст был подготовлен Неофициальной рабочей группой по упрощению правил, касающихся освещения и световой сигнализации   
(НРГ по УПОС), в целях исправления непреднамеренно допущенных ошибок в тексте новых Правил № [149] ООН (ECE/TRANS/WP.29/2018/158/Rev.1), которые, как ожидается, вступят в силу 15 ноября 2019 года. Это предложение будет принято Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE) на ее сессии в октябре 2019 года (ECE/TRANS/WP.29/GRE/82). В его основу положен неофициальный документ GRE-82-02.

Дополнение 2 к поправкам первоначальной серии к Правилам № [149] ООН (устройства освещения дороги)

*Пункт 5.2.2, таблица 8, часть А, № 7* изменить следующим образом:

«5.2.2 …

Taблица 8   
 Значения силы света для луча ближнего света   
 (все значения силы света в кд)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | … | | | | | | | | | | |
|  | 7 | 50L | 3,43 L |  | 0,86 D |  | 13 200\* |  | 13 200\* |  | 18 480 |
|  | … | | | | | | | | | | |

…».

*Пункт 5.3.2.8.2, таблицу 13* изменить следующим образом:

«5.3.2.8.2 …

Taблица 13  
Требования в отношении размещаемых над дорогой знаков;   
угловое положение точек измерения

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение точки | S50LL | S50 | S50RR | S100LL | S100 | S100RR |
| Угловое положение в градусах | 4 U/8 L | 4 U/V-V | 4 U/8 R | 2 U/4 L | 2 U/V-V | 2 U/4 R |

…».

1. \* В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2018–2019 годы (ECE/TRANS/274, пункт 123, и ECE/TRANS/2018/21/Add.1, направление деятельности 3.1) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила ООН в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом. [↑](#footnote-ref-1)