NATIONS

UNIES

Distr.

GENERALE

TRANS/WP.29/738

31 août 2000

FRANCAIS

Original : ANGLAIS

et FRANCAIS

COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'EUROPE

COMITE DES TRANSPORTS INTERIEURS

Forum mondial sur l'harmonisation des règlements

concernant les véhicules (WP.29)

PROJET DE COMPLEMENT 13 AU REGLEMENT No 54

(Pneumatiques pour véhicules utilitaires)

Note : Le texte reproduit ci-après a été adopté par le Comité d'administration (AC.1) de l'Accord de 1958 modifié à sa quinzième session, suite à la recommandation du WP.29 à sa cent vingt et unième session. Il a été établi sur la base du document TRANS/WP.29/2000/37, sans modification (TRANS/WP.29/735, par. 116).

__________

GE.00-

Annexe 5, Deuxième partie, Tableau B, ajouter à la fin une nouvelle dimension du pneumatique, comme suit :

"

Désignation

du pneu 1/	Code pour

la largeur de la

jante de mesure	Diamètre nominal

de la jante

d (mm)	Diamètre extérieur D (mm) 2/

Normal Neige	Grosseur S du boudin (mm) 3/
..........

37x12,50 R 17LT	..........

10.00	...........

432	.....

928	.....

934	...........

318

"

______________