|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nations Unies | INF.28 |
| P5C4T1#yIS1 | **Conseil économique et social** | Distr. générale27 mars 2024Original : français |

**Commission économique pour l’Europe**

Comité des transports intérieurs

**Groupe de travail des transports
de marchandises dangereuses**

**Réunion commune de la Commission d’experts du RID
et du Groupe de travail des transports
de marchandises dangereuses**

Berne, 25-28 mars 2024

Point 5 a) de l’ordre du jour provisoire

**Propositions d’amendements au RID, à l’ADR et à l’ADN**

**Questions en suspens**

 Application de la disposition spéciale 376 aux batteries au lithium fortement endommagées

 Communication de la Bélgique

 Suite à la discussion du document ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2024/27, la Bélgique propose comme:

 Ajouter une nouvelle disposition spéciale au chapitre 3.3 :

*XXX Lorsque l’emballage a été conçu pour être utilisé et transporté dans les conditions visées au f) des instructions d’emballage P911 et LP906, l’expéditeur doit fournir au chargeur et au transporteur les consignes appropriées.*

 Dans la colonne (6) du tableau A du chapitre 3.2, pour les Nos ONU 3090, 3091, 3480 et 3481, insérer « xxx ».